|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **尺寸** | **单位** | **数量** | **备注** |
|

|  |
| --- |
|  |

 | 2000\*1100\*500 | 张 | 69 | 1.外形尺寸：2080\*1104\*500（长\*宽\*高）不含床头床尾高度尺寸2.实际尺寸：2000\*1100\*500（长\*宽\*高）不含床头床尾高度尺寸 |
| 　 | 整体效果图， | 　 | 　 | 1.方管4\*4，1.5厚（标准）2.方管4\*6，1.5厚异形方管3.抽屉冷轧钢板1.0厚 |
|

|  |
| --- |
| 　 |

 | 床尾抽拉式抽屉，两侧各带两个收纳柜，一个有门，一个无门 | 　 | 　 | 1.床头软包2.床垫采用5cm棕垫3.实木床板1.5cm厚4.整体采用高温静电喷塑黑色，颜色为黑色 |